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YC-1284打印线使用说明

说明： 在Wiindows 2000和Windosw XP下无须另行安装驱动程序，操作系统已经自带；

1. 产品介绍
YC-1284是一个USB转并口打印机转接线, 它可于PC及打印机间提供一种真正的双向式讯息沟通, 因而透过它可实时地反应打印机异常的状况到主机的计算机屏幕上, 让使用者能在最短时间内排解问题, 继续作业。 而除了USB即插即用的便利性外, 空出来的并口更可用来给其它使用并口的外设, 例如扫瞄器或外接式储存设备以进行更有效的整体应用。
2. 产品内容
硬件: 
· USB转并口打印机转接线
软件: 
· USB转并口打印机转接线驱动程序
· 使用者手册
3. 产品特色
· 符合USB规格1.1版
· PC及打印机间进行真正的双向式讯息沟通
4. 系统需求
PC
· IBM兼容个人计算机486DX4-100MHz或更高阶计算机
· 可用之USB连接埠
· 光驱
· Windows® 98，Windows® ME或Windows® 2000&XP
5. 驱动程序安装 (WIN2000&XP)
（说明：驱动程序在WIN2000&Xp已自带）
依照下列步骤指示在Windows® 2000&XP上安装USB转并口打印线。
7.1 将计算机电源打开并且确定通用串行总线 (USB port) 的功能已经开启并且可以正常动作。
7.2 将USB转并口打印线之USB端接上计算机，Windows® 会自动侦测到新的硬件并且自动安装所需要的驱动程序。 

7.3 在Windows® 安装驱动程序完后，你可以到”控制台”-“系统”-“硬件”-“装置管理员”-“通用序列总线控制卡”下看到USB打印支持。
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6. 安装打印机
8.1 先将打印机电源关闭后，将USB转并口打印线之CCENTRONIC-36PIN 端接到打印机上。
8.2 将计算机电源打开后将USB转并口打印线之USB 端接到USB PORT上
8.3 如果你已经安装打印机的驱动程序后，请到”开始”-“控制台”-“打印机” 在已安装的打印机上按鼠标右键查看打印机的内容
8.4 选择详细资料，将连接端口更换为LPT2。
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8.5 如果你还没有安装打印机 请到”开始”-“控制台”-“打印机”选择新增打印机，新增打印机精灵会引导你依照步骤安装打印机。
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